轨迹回放使用说明

一、使用之前做如下准备

**1、修改配置文件**

将配置文件中的以下两行：

LBoxComDev=</dev/ttymxc1>

# LBoxComDev=</home/gzbic/release/lbox/gps\_fifo>

改为：

#LBoxComDev=</dev/ttymxc1>

LBoxComDev=</home/gzbic/release/lbox/gps\_fifo>

**2、放入GPS数据文件**

将需要测试的线路的GPS数据文件放入/home/gzbic/release/lbox/目录中，并将文件名按照如下格式修改：

aaaaa\_bb.log

其中aaaaa为五位线路编码，bb为两位服务号

例如，111路车服务号为00的线路轨迹文件，命名为："01110\_00.log"

二、使用操作

使用轨迹回放测试和到现场测试的操作完全一样，只是需要保证将所测试线路服务的GPS数据文件放入上述指定目录。